[image: image2.png]son

QF)»EV}E é é

ym | AL




[image: image3.png]



[image: image4.png]son

QF)»B?E E é

i
i
2y





[image: image5.png]=2

“’“‘ﬁ K ﬁ \J \J
=
" M1 " M2




Каталог продукции

Станции управления электродвигателями в рудничном нормальном исполнении РН1 и общепромышленном исполнении, серии «СУ», моделей СУ-ПП, СУ-ЧРП, СУ-УПП, СУ-ЗТ
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Предлагаем Вам
 универсальные станции управления серии СУ
Модельный ряд: СУ-ПП, СУ-ЧРП, СУ-ЗТ, СУ-УПП
Производство: Россия, г. Пермь, ООО «УралПром»
1. Структура для самостоятельного формирования заказного артикула станции серии CУ
	Серия СУ
	Базовый шифр модельного ряда
	Комплектация

	Структура заказного артикула
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Модельный ряд станций

СУ-ПП

СУ-ЧРП

СУ-ЗТ

СУ-УПП
	Способ пуска привода/насоса
	Мощность привода/насоса
	Количество насосов/приводов
	Резервирование ввода
	Напряжение питания
	Наличие нейтрали
	Исполнение, степень защиты
	Система регулирования технологического процесса
	Датчики контроля в насосе
	Опции
	Передача данных

в АСУ ТП

	Пример заказного артикула
	F
	315
	2
	A
	380
	N
	54
	F
	D
	K4A1
	R


Пример заказа: F315-2-A380N-54-F-D-K4A1-R

Заказная таблица 
	№ каталожного шифра
	Код

заказа
	Расшифровка буквенного кода
	Значе​ние

	
	Наименование серии, мо​дель
	
	Модельный ряд: 
СУ-ПП, СУ-ЧРП, СУ-ЗТ СУ-УПП
	CУ-ЧРП

	1
	Cпособ пуска привода/насоса

Starting method

	D
	Прямой пуск (ПП) для одного приво​да/ насоса
	F

	
	
	YD
	Пуск со звезды на треугольник (ЗТ) для одного привода/ насоса
	

	
	
	S
	Плавный пуск (УПП) для одного при​вода/ насоса
	

	
	
	F
	Частотное регулирование (ЧРП) для одного привода/ насоса
	

	
	
	SD
	1хУПП+ Nхсеть для группы приводов/ насосов
	

	
	
	FD
	1хПЧ+ Nхсеть для группы приводов/ насосов
	

	
	
	FS
	1хПЧ+NхУПП для группы приводов/ насосов
	

	
	
	SSD
	NхУПП+ Nхсеть для группы приводов/ насосов
	

	
	
	FFD
	NхПЧ+ Nхсеть для группы приводов/ насосов
	

	2
	Мощность привода/насоса
Station capacity


	630
	
0,25….630 кВт мощность приво​да/насоса
	315

	3
	Количество насосов/
приводов

Number of pumps /Drives

	1…10
	1…10 шт.
	2

	4
	Вводное питание
Input structure

	S
	Без АВР, на вводе рубильник
	А

	
	
	Q
	Без АВР, на вводе автоматический выключатель
	

	
	
	M
	Ручной ввод резерва
	

	
	
	A
	АВР автоматический ввод резерва
	

	5
	Напряжение питания

voltage

	220
	220 вольт
	380

	
	
	380
	380 вольт
	

	
	
	660
	660 вольт
	

	6
	Наличие нейтрали
The presence of a neutral

	N
	С глухо заземлённой нейтралью
	N

	
	
	I
	С изолированной нейтралью
	

	7
	Конструктивное исполнение, степень защиты                protection class

	54..66
	Стандартное исполнение (значение IP xx)
	54

	
	
	RN
	Рудничное нормальное исполнение
	

	8
	Система регулирования технологического процесса

Measurement System process

	R
	Нет системы регулирования
	F

	
	
	F
	Поплавковые датчики уровня
	

	
	
	E
	Электроды
	

	
	
	P
	Датчик давления
	

	
	
	U
	Аналоговый датчик уровня
	

	
	
	C
	FPC контроллер (по току)
	

	
	
	T
	Датчик температуры
	

	
	
	H
	Регулирование от системы «верхнего уровня»
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Датчики контроля 

в насосе

Сontrol sensors


	0
	Нет датчиков в насосе
	D

	
	
	A
	Тепловые реле температуры статора
	

	
	
	B
	Датчик температуры PT100 обмотки статора
	

	
	
	C
	Датчик температуры аналоговый (4.20 мА)
	

	
	
	D
	Датчики температуры (РТС резисто​ры)
	

	
	
	E
	Датчик температуры PT100 подшип​ника
	

	
	
	F
	Датчик обнаружения воды в масле (торцевом уплотнении) CLS
	

	
	
	G
	Датчик обнаружения жидкости внут​ри корпуса статора (смотровая каме​ра) FLS
	

	
	
	H
	Датчик обнаружения жидкости внут​ри корпуса статора (распределитель​ная коробка) FLS
	

	
	
	J
	Датчик влажности
	

	
	
	V
	Датчик вибрации аналоговый (4..20 мА)
	

	
	
	K
	Датчик ударных импульсов
	

	
	
	L
	Датчик тока в обмотке статора (трансформатор тока)
	

	
	
	M
	Датчик тока в обмотке статора анало​говый (4-20 мА)
	

	
	
	N
	Термосопротивление 50М
	

	10
	Опции

Options

	K1
	Обогрев шкафа с термостатом (окру​жающая среда до -40°С)
	K4A1

	
	
	K2
	Обогрев шкафа с гигростатом (высо​кая влажность)
	

	
	
	K3
	Кондиционер с фильтром + вентиля​тор
	

	
	
	K4
	Встроенный вентилятор
	

	
	
	P1
	Пульт дистанционного управления (стандартное исполнение индикато​ры, кнопки)
	

	
	
	E1
	Анализатор питания электрической сети
	

	
	
	E2
	Реле контроля фаз
	

	
	
	E3
	Источник бесперебойного питания. Резервное питание слаботочных се​тей до 30 минут
	

	
	
	E4
	Учет электроэнергии (электросчетчик)
	

	
	
	С1
	Счетчик моточасов для учета времени работы каждого насоса.
	

	
	
	C2
	Амперметр для контроля рабочего тока каждого насоса.
	

	
	
	C3
	Вольтметр с переключателем на каж​дую фазу.
	

	
	
	C4
	Искрозащита внешних датчиков
	

	
	
	A1
	Звуковая сигнализация
	

	
	
	A2
	Световая колонна типа «светофор»
	

	
	
	H1
	Текстовая панель оператора 3-цв.
	

	
	
	H2
	Система мониторинга насосов (MAS)
	

	
	
	H3
	Независимый индикатор уровня/давления и др. физ. величин с входным токовым сигналом 4.20 мА. Расположен на щите.
	

	
	
	H5
	Цветная Графическая панель оператора 5 дюймов
	

	
	
	H7
	Цветная Графическая панель оператора 7 дюймов
	

	
	
	H10
	Цветная Графическая панель оператора 10 дюймов
	

	
	
	Z1
	Замок на дверь шкафа с ключами. (Для каждой секции)
	

	
	
	S0
	Спец исполнение
	

	11
	Передача данных

в АСУ ТП
Data Communications PCS


	С
	Тип «Сухой контакт» (стандартное ис​полнение)
	     R

	
	
	M
	RS-485 до 1200 м. (Modbus RTU)
	

	
	
	P
	RS-485 до 1200 м. (Profibus DP)
	

	
	
	E
	Ethernet (TCP/IP)
	

	
	
	G
	Беспроводная передача данных (GPRS)
	

	
	
	S
	GSM-SMS сообщения
	

	
	
	R
	Радиоканал 433 МГц
	


2. СПОСОБЫ ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ.
Для управления приводами/насосами  применяют следующие основные схемы управления:
	D
	
	Прямой пуск означает, что электродвигатель включа​ется прямым подключением к источнику питания при номинальном напряжении (Рис1)

	YD
	
	Пуск звезда- треугольник используется для трёхфаз​ных индукционных электродвигателей, для понижения пускового тока. В момент пуска электропитание к об​моткам статора подключено по схеме «звезда» (Y). Электропитание переключается на схему «треуголь​ник» (∆), как только электродвигатель разгонится (Рис2)

	F
	
	Пуск с помощью преобразователя частоты (Частотное регулирование). Преобразователь частоты позволяет снизить пусковой ток, так как электродвигатель имеет жесткую зависимость между током и вращающим мо​ментом (Рис3)

	S
	
	Пуск с помощью устройства плавного пуска использу​ется для мягкого (безударного) пуска, остановки и за​щиты трехфазных асинхронных электродвигателей (Рис4)

	SD
	1хУПП+ Nхсеть
	Одно устройство плавного пуска(УПП) и N-е кол-во управляемых приводов/насосов с возможностью пере​вода питания потребителей на прямую работу от сети - по байпасу (Рис5)

	FD
	1хПЧ+ Nхсеть
	Один преобразователь частоты и N-е кол-во управля​емых приводов/насосов с возможностью перевода пи​тания потребителей на прямую работу от сети - по байпасу (Рис6)

	FS
	1хПЧ+NхУПП
	Электропотребители управляются с помощью одного преобразователя частоты и N устройствами плавного пуска (Рис7)

	SSD
	NхУПП+Nхсеть
	Основное управление приводами/насосами осуществ​ляется с помощью устройство плавного пуска на каж​дый привод/насос с возможность в случае аварийной ситуации (неисправность УПП) перевода питания по​требителей на прямую работу от сети - по байпасу (Рис8)

	FFD
	NхПЧ+ Nхсеть
	Основное управление приводами/насосами осуществ​ляется с помощью преобразователя частоты на каж​дый привод/ насос с возможность в случае аварийной ситуации (неисправность ПЧ) перевода питания потребителей на прямую работу от сети - по байпасу (Рис9)
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[image: image38.emf]Когда на электродвигатель подается напряжение, возникает скачок тока, который называют пусковым током или током при заторможенном роторе. Пусковой ток обычно превышает номинальный в 5-10 раз, но действует кратковременно. Одновременно с возрастанием токовой нагрузки на обмотки статора происходит ударное увеличение крутящего момента двигателя, которое передается на вал ротора асинхронного двигателя и через него далее на механическую часть насоса. Это ведёт как к перегреву обмоток статора и ухудшению их изоляции, так и поломкам валов от ударов и вибраций, механическим деформациям электрической части и т.д.

Пусковой ток понижается с разгоном электродвигателя до номинальной частоты вращения. В соответствии с местными нормами и правилами, для того чтобы снизить пусковой ток, используются различные способы пуска. Вместе с этим необходимо принять ряд мер по стабилизации напряжения питания.

ПРЯМОЙ ПУСК. (D) 
[image: image39.emf]
Прямой пуск означает, что электродвигатель включается прямым подключением к источнику питания при номинальном напряжении. Прямой пуск (direct-on-line starting – DOL) применяется при стабильном питании двигателя, жестко связанного с приводом, например насоса. Прямой пуск от сети DOL является самым простым, дешёвым и самым распространённым методом пуска. Кроме того, он даёт наименьшее повышение температуры в электродвигателе во время включения по сравнению со всеми другими способами пуска. Если поступающий ток от сети не имеет специальных ограничений, такой метод является наиболее предпочтительным. Электродвигатели, предназначенные для частых пусков/отключений обычно оборудованы системой управления, которая состоит из контактора и устройства защиты от перегрузок (термореле).

Для электродвигателей небольшой мощности, работающих без частых пусков/остановов, необходимо самое простое пусковое оборудование, чаще всего это расцепитель, управляемый вручную. Напряжение подается непосредственно на клеммы электродвигателя. Для небольших электродвигателей пусковой момент будет составлять от 150% до 300% от номинального, тогда как пусковой ток будет cоставлять от 300% до 800% от номинального значения или даже выше.

ПУСК ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК.(YD)
[image: image40.jpg]



Целью данного метода пуска, используемого для трёхфазных индукционных электродвигателей, является понижение пускового тока. В момент пуска электропитание к обмоткам статора подключено по схеме «звезда» (Y). Электропитание переключается на схему «треугольник» (Δ), как только электродвигатель разгонится.

Обычно электродвигатели низкого напряжения мощностью больше 3 кВт рассчитаны на напряжение 400 В при соединении по схеме «треугольник» (Δ) или на 690 В при соединении по схеме «звезда» (Y). Такая унифицированная схема соединения может быть также использована для пуска электродвигателя при меньшем напряжении. Соединение по схеме «звезда – треугольник» дает низкий пусковой ток, составляющий всего одну треть тока при прямом пуске от сети. Пускатели «звезда – треугольник» особенно подходят при вращении больших масс, когда нагрузка «подхватывается» после того, как достигается частота вращения при номинальной нагрузке.

Подобные пускатели также понижают и пусковой момент, приблизительно на 33%. Данный метод можно использовать только для индукционных электродвигателей, которые имеют подключение к напряжению питания по схеме «треугольник».Если переключение «звезда – треугольник» происходит при слишком низкой частоте вращения, это может вызвать сверхток, который достигает почти такого же уровня, что и ток при «прямом» пуске DOL. Во время небольшого периода переключения «звезда – треугольник» электродвигатель очень быстро теряет скорость вращения, для восстановления которой также требуется мощный импульс тока. Пускатель сначала соединяет электродвигатель по схеме «звезда» (контакты K1 и K3). По истечении определённого периода времени, который зависит от конкретной задачи, он переключает двигатель на «треугольник», размыкая контакт K3 и замыкая контакт K2.

ПЛАВНЫЙ ПУСК. (S)
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                  Принцип «плавного» пуска основан на полупроводниках. Через энергетическую цепь и цепь управления данные полупроводники понижают начальное напряжение электродвигателя. Это приводит к уменьшению вращающего момента электродвигателя. В процессе пуска мягкий пускатель постепенно повышает напряжение электродвигателя, что позволяет электродвигателю разогнаться до номинальной скорости вращения, не образуя большого вращающего момента или пиков тока. Плавные пускатели могут использоваться также для управления торможением электродвигателя. Плавные пускатели не так дороги, как преобразователи частоты. Тем не менее, у них те же проблемы, что и у преобразователей частоты: они могут добавить в систему синусоидальные токи (помехи), что может повлиять на ее функционирование. Данный способ также обеспечивает подачу пониженного напряжения к электродвигателю во время пуска. 

Плавный пускатель включает электродвигатель при пониженном напряжении, которое затем увеличивается до полной величины. Напряжение в плавном пускателе уменьшается за счет фазового сдвига. Данный способ пуска не вызывает образования скачков тока.

Пусковой период и пусковой ток можно задать
ПУСК С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ.(F)
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TipAon nycK (direct-on-line starting — DOL) npwmenseT-
A NIPW CTAGATIHOM NUTaHMA ABUTaTEN, XECTKO CRR3aH-
HOr C NPHBOAOM, HANpHMEP Hacosa.

Mpeumywiectea

MpAMOit nyck or ceTu DOL ABNASTCR CameiM NPOCTEIN,
REWBBLIN 1 CAMLIM PACTPOCTDAHEHHSIM METOZOM NyCKa.
Kpowe TOr0, OH £aST HaMMEHbLIEe MOBLILIGHHE TeM-
NepaTypsi B SnexTpOZBUTaTENe B0 BpeMA BKTIOUSHHA
1O GPABHEHMIO CO BCeMM ApYTMM CriocoGamM nycKa.
ECIM NOCTYnasowuyii TOK OT CETH HE UMEET CrieUManEHEIX
OrpaHueHIii, TKO METOA ABNAETCA HauGonee npea-
ROUTHTENLHLIM. Ha 3NeKTPOCTAHUMAX B PASHLIX CTPaHAX
REACTBYIOT PaIMuHLIE NPABMNA M HODMS; HaNPMMED,
& [lanuw AnA TPEXDASHLIX SNEKTPOLBATATENEH G TOKOM
NIpH SEATOPMOXEHHOM POTOpE OKONO 60 A Hes3s Boerna
CnION30BATS NPAMOW MYCK OT CeTH. B Taknx cryua-
X, OUEBWIHO, HEOGKOIUMO BLIGPATS IpYTHe METOS!
nyCKa. BMEKTPOZBUTATeNH, NPEAHASHAYSHHSIE AR aC-
THIX MYCKOB/OTKITIONEHMI OGLIMHO OGOPYAOBaHSI CHC-
Tewoii yNIPAENEHWA, KOTOPaR COCTONT M3 KOHTAKTOP 1
YCTPOHCTEA 3aUMTHI OT NEperpy3oK (repiopene).

Hepocrarkn

[inR anexTpoaBuraTeneit HEGONLLION MOWHOCT, pacoTa-
10UYAX GE3 UACTLIX NYCKOB/OCTAHOBOB, HEOGXOMMMO Camoe
NpocTOe NYCKBOE 0GOPYROBaHHE, UaLLe BCETO 3T0 Pac-
uenuTens, ynpanAewsii BpyuHyto. Hanprxene nonaer-
A HENOCPENCTBEHHO Ha KNEMMS! anexTposurarens. 1A
HEGONbLLMX aNEKTPOLBHTaTENeit NyCKOBOM MOMEHT GyneT
CocTaBnATs T 150% 210 300% OT HOMWHANLHOTO, Torna
KaK nycKoBO¥ TOK GyeT CoCTaBNATS or 300% 20 800% OT
HOMWHANLHOO GHAUEHWA WM IBXE B,
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Преобразователи частоты предназначены для пуска и управления электродвигателем. Преобразователь частоты позволяет снизить пусковой ток, так как электродвигатель имеет жесткую зависимость между током и вращающим моментом. Преобразователи частоты всё ещё дороже устройств плавного пуска, кроме того, как и устройства плавного пуска, они добавляют в сеть синусоидальные токи.
Токовые характеристики при различных методах пуска

Прямой пуск                     Пуск звезда-треугольник         Пуск с помощью  

                                                                                                   преобразователя частоты
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TipenmyuLecTsa
OG5HO SIBKTPOSBHTATEII HSKOTO HATIPAXEHHA MOWHOCTSIO
‘Gonbiue 3 KB paccuATas: Ha HanpRKeHWe 400 B np coea-
Hesni N0 Cxewe «peyronsHiK» (8) Wi Ha 690 B npn cosau-
Hewn 10 cxee «sse3na (). Taxan yHudULAPOBaHHaR Cxela.
CORAUHEHHS MOWET BT TaKXE WCNOML30BAHA ANA MYCKA
SneKTPOABHFaTeN NP WerGLGM HanpRXGHHH. CoRmuHEHHE
710 CXee 388303~ TPeyrONHMK» AAST HASKH NYCKOBOM TOK,
'COCTRBNAIOWA BCSTO OAMY TPETs TOKA MPH NPANOM AYCKe OT
‘cew. MMyckaTenw «38e3na~TPeyrONsHMK: OCOBSHHO NOMXORST
7IpM BpaLieHUM GOMbLIK MACC, KOTAA HATPYSKa «NIOMXATSI-
aeTCR» 1I0CIe TOrD, KaK AOCTUTAGTCA UACTOTa BPALEHAR NPH
HOMMHBNEHOR HarpyaKe.

Henocrarku

T0A0GHEI® NYCKATENH TaKKE MOHWKAIOT M NYCKOBOA MOMEHT,
PUGMSUTENSHO Ha 33%. [laNHuii METOR MOXHO WCTIONLSO-
BT TONLKO AR MHAYKUMOHHEIX SNEKTPOZSHTaTENef, KOTOpsIe.
UNEIOT IORKTIOUEHHE K HANPRXEHHIO MTBHUA 110 CXeMe «Tpe-
yronsHK.

Echiu nepexnioueHue «38e31a~TpeyrofiK» NPOHCXOMT NpH
CAMLIKOM HMSKO UACTOTe BpaWeHWA, STO MOKST BBaTh
'CBBPXTOK, KOTOPSIA AOCTHT ST NOKTH TAKOTO X@ YPOSHA, UTO M
7oK npu «npwON» nycxe DOL. Bo pew HeGONSLORD NepHo-
88 nepeKTIOUHMA «3863A8~TPEYTONbHHK» SneKTPOASHTaTeNS,
‘OueHS GHICTPO TepReT CKOPOCTS BpaLLIeHHR, AR BOCCTaNOBNe-
HUR KOTOPO TaIOKe TPEGYSTCA MOUUHLIA MNMYNSC TOKa.

Ha unniocrpaupsx cipasa nokasasa cxema paGoTs: nyckarens
Y-D. Mycxarens cuauana coepwsaet snexTpoaswrarens no
cxeme «ssesnan (kouratui K1 u K3). Mo uctedskum onpe-
~BENBHHOTO NepHORA BPENEHH, KOTOpIi SBBHCHT OT KOHKPET-
Hoii 373, OH NepeKTIoNaST ASMTaTeNs HA «TPeyTONLHAK,
paswiikan KoHTaKT K3 W 3aMsikas KORTKT K.
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UCIONL30BATLCR TAKKE ANA YNPABNEHHA TOPMOKEHHEM
snexTpogsurarens. Mnasksie nyCKATENM He Tak AOPOTH,
Kax npeoGpasoeaTeny wacTor.

Hepocrarkn

Tem He MEHEE, y HX Te e NpoGnews, T W y peas-
pasoBaTenei UACTOTSI: OHW MOTYT A0GAEMT B CHCTEMY
CUHYCOMAMHBIE TOKM (IOMEXM), 4TO MOXET NOBMMATL
Ha e hyHKUMOHMDOBALHE.

DlasHeit CI0CO TaKKe OGECTIEUHEAET NIORaNY MOHIKEH-
HOTO HANPRXEHM K ANEKTPOABUTATENIO B0 BEMA NYCKa.
MasHLii NyCKaTent BKMIOUAET SNEKTPOaBHTaTeNs NpH
NIOHYKEHHOM HAMPAXEHMH, KOTOPO® 3aTEM yBerMuHEa-
7GR 10 NONHO/ BeMMuMHLL. HaNpRXEHWe B NasHoM nyc-
KaTene yMeHLLIAETCA 3a cueT hasosoro caswra. faHHuIA
CNI0COG NyCKa HE BLIGLIBAET OGPAI0BAHAR CKAYKOB TOKA.
yCKOBO# NP M NYCKOBO/ TOK MOXHO 3anaTb.
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Hepocrarkn

MpeoGpasoearenu wacToTs 80 ewé A0POXe YCTPOACTS
AINBHOrO NycKa, KPOME TOrO, KaK W YCTPOHCTEA MNABHOTO
NYCKa, O IOGAENRIOT B CETh CHHYCOMANLHLIE TOKA.
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Пуск с помощью устройства плавного  пуска
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Достоинства и недостатки наиболее распространённых способов пуска.

	Способ пуска
	Преимущества
	Недостатки

	1. Прямой пуск (D).
	Простой и экономичный.

Безопасный пуск.
Самый большой пусковой момент.
	Высокий пусковой ток.

	2. Пуск «звезда/треугольник» (YD).
	Уменьшение пускового тока в три раза.
	Пониженный пусковой момент.
Скачки тока при переключении «звезда - треугольник».
Не подходит, если нагрузка имеет небольшую массу (безынерционная).

	3. Плавный пуск (S).
	Плавный пуск. Импульсы тока отсутствуют.
Меньший гидравлический удар при пуске насоса.
Уменьшение пускового тока на требуемую величину, обычно в 2-3 раза.
	Пониженный пусковой момент.

	4. Пуск с помощью преобразователя частоты (F)
	Импульсы тока отсутствуют.
Меньший гидравлический удар при пуске насоса.
Уменьшение пускового тока, обычно, до уровня тока полной нагрузки.
Можно использовать для непрерывной подачи питания к электродвигателю.
	Нет недостатков.


3. Система регулирования технологического процесса
К средствам формирования информации о технологическом процессе, как объекте управления, относятся устройства, непо​средственно взаимодействующие с ним и формирующие выходной сигнал функционально связанный с измеряемым параметром: дискретный (по достижении некоторого уровня) или непрерывный сигнал (абсолютная высота текущего уровня).  По типу взаимодействия с контролируемым параметром датчики могут быть контактными и бесконтактными в зависимости от области их применения.
Первичные преобразовате​ли (датчики) обычно устанавливаются непосредственно на контролируемом объекте и в зависимости от вида измеряемых параметров подраз​деляются на 5 основных групп:

По принципу действия датчики могут быть:

· Емкостными (в основу работы данного типа датчика положено свойство конденсатора изменять свою ёмкость при изменении состава и распределения материала диэлектрика, разделяющего пластины конденсатора. Это свойство применяется во многих емкостных детекторах, например, в емкостных датчиках влажности.
· Поплавковыми (предназначены для сигнализации предельного уровня чистой воды, сточных вод и канализационных стоков в резервуарах, баках, бассейнах и водоемах. 
· Радарного типа (главным элементом данного датчика является радиолокатор, частота излучения которого изменяется по линейному закону. Предполагается, что жидкость отражает излучение локатора, поэтому если расположить излучатель-приёмник внутри резервуара согласно и фиксировать задержку отражённого сигнала относительно сигнала источника – можно определить уровень жидкости по величине задержки. 
· Ультразвуковыми (В датчиках данного типа используется схема, во многом сходная со схемой датчика радарного типа. В резервуаре устанавливается блок, состоящий из генератора и приёмника ультразвуковых волн (точно также как например в ультразвуковых расходомерах и ультразвуковых дефектоскопах). Излучение генератора УВ проходит газовую среду, отражается от поверхности жидкости и попадает на приёмник. Определив временную задержку между излучением и приёмом и зная скорость распространения ультразвука в данной газовой среде, можно вычислить расстояние до поверхности жидкости – то есть определить её уровень.)
· Гидростатическими (с помощью датчиков данного типа уровень жидкости в резервуаре определяется путём измерения гидростатического давления столба жидкости над чувствительным элементом датчика (детектором давления)
Используемые средства измерения технологического процесса:
	Код
	Контроль осуществляется с помощью:
	Достоинства и недостатки

	R
	Измерения уровня не производится
	Измерения уровня не производится

	F
	С использованием поплавковых датчиков уровня 
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	Достоинства:
Экономное решение для простых применений.
Дискретные поплавковые датчики дёшевы, просты и достаточно надёжны.

Требуют погружения в жидкость и имеют подвижную механику.

	E
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Электроды
	Используется для того, чтобы контролировать уровень электропроводных жидкостей. Принцип работы: контроль сопротивления воды между однополюсными погруженными электродами, для чего применяется переменное напряжение.

Достоинства:
Электродный датчик лишен подвижных элементов, поэтому достаточно надёжны и долговечны. 
Недостатки:
К недостаткам следует отнести значительную температурную зависимость (которая, впрочем, может быть скомпенсирована), а также необходимость погружения в жидкость.)

	U
	Аналоговые датчики уровня
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	Достоинства:
Широкий диапазон использования , разнообразие снимаемых характеристик.

Возможность работы в любой  среде 
Недостатки:
-имеют низкую точность измерения

	C
	FPC контроллер (по току)
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	Контроллер отслеживает картину  технологического процесса на основе сигналов поступающих от аналоговых и дискретных датчиков  с последующей передачи соответствующего сигнала в систему АСУТП. Дополнительной особенностью является  возможность управляет насосом автоматически, без применения датчиков, что делает его идеальным для применения в жёстких условиях, например, в шахтах, на строительных площадках, при строительстве туннелей, в карьерах, а также во взрывоопасной среде.

	Т
	Датчики температуры
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	В основе работы любых температурных датчиков, использующихся в системах автоматического управления, лежит принцип преобразования измеряемой температуры в электрическую величину. Это обусловлено следующими достоинствами электрических измерений: электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача осуществляется с высокой скоростью; электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие величины могут быть преобразованы в электрические и наоборот; они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, чувствительности и быстродействия средств измерений.


4. Применяемые датчики контроля 
	A
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Тепловые реле 
температуры статора
	Основное предназначение тепловых реле - защита электрических потребителей от возможных перегрузок в сети

	B
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Датчик температуры 

PT100 обмотки статора
	PT100 используется особо чувствительный платиновый термометр сопротивления. Высокая точность датчиков позволяет использовать их без дополнительной калибровки измерительного оборудования. Температурные датчики могут устанавливаться как непосредственно в обмотку двигателя, так и на корпус двигателя, обеспечивая защиту от превышения заданного диапазона температур.

	C
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Датчик температуры 

аналоговый 

(4.20 мА)


	Контактные датчики температуры для непрерывного измерения и контроля температуры используются датчики температуры с унифицированным аналоговым выходом 4...20мА/0…10В или с возможностью установки пороговых значений. Датчики температуры 4…20мА или 0…10В могут быть подключены к индикаторам с аналоговыми входами.

	D
	Датчики температуры 

(РТС резисторы) 
	Тепловая защита, реагирующая непосредственно на температуру обмоток электродвигателя. При этом датчики температуры осуществляет непосредственный контроль измерения нагрева двигателя. Прямая защита двигателя через контроль температуры обмотки даже при тяжелейших условиях окружающей среды обеспечивает полную защиту двигателя, оснащенного температурными датчиками с положительным коэффициентом сопротивления (PTC)

	E
	[image: image65.wmf]Датчик температуры 
PT100 

подшипника
	Это целый ряд датчиков для подшипников, которые вкручиваются прямо в корпус подшипника. Датчик оснащен механизмом, позволяющим устанавливать температурный зонд на разную глубину в соответствии с вашим применением. Высокая точность датчиков позволяет использовать их без дополнительной калибровки измерительного оборудования

	F
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Датчик обнаружения 
воды в масле 

(торцевом уплотнении) CLS 
	Предназначен для обнаружения воды в маслонаполненной камере и подачи аварийного сигнала в случае, когда процентное содержание воды в масле превышает определённый уровень.

	G
	Датчик обнаружения жидкости внутри  корпуса статора 
(смотровая камера) FLS
	FLS-датчик, предназначенный для обнаружения жидкости внутри корпуса статора. Такая ситуация является критической и требует немедленной остановки насоса. 

	H
	Датчик обнаружения 
жидкости внутри корпуса статора (распределительная

 коробка) FLS
	

	J
	
Датчик влажности

	Предназначен для измерения относительной влажности в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и медицине. Датчик влажности применяется в составе многоканальных измерительных систем или со вторичными приборами различного назначения, имеющими цифровые входы.

	G
	Датчик вибрации аналоговый (4..20 мА)


	Предназначен для контроля вибрации и может применяться в системах блокировки агрегатов (насосов, компрессоров и другого технологического оборудования), в химической, нефтехимической, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности в нормальных и взрывоопасных условиях эксплуатации.

	K
	Датчик ударных 
импульсов
	Предназначен для определения состояния подшипников качения и качества их смазки у электродвигателей, насосов, сепараторов, вентиляторов, турбокомпрессоров для наддува дизелей и т.д. С помощью приборов для измерения ударных импульсов в некоторых случаях можно установить места утечек воздуха или газа через неплотности в сосудах высокого давления или трубопроводах.


	L
	Датчик тока в обмотке 
статора  (трансформатор
 тока)
	Предназначен для проведений точных измерений в режиме реального времени. 

Принцип работы – в соответствии с заложенным в него коэффициентом трансформации. Преобразование сигнала с измерительного трансформатора в сигнал напряжения. 

	M
	Датчик тока в обмотке статора аналоговый 

(4-20 мА)
	

	N
	
Термосопротивление 
50М
	Предназначен для непрерывного измерения температуры жидкостей в различных технологических системах.


5. Человеко-Машинный интерфейс.
Для взаимодействия оператора со станцией управления предлагается несколько вариантов человеко-машинного интерфейса. 

В базовом варианте для индикации состояния используются светодиодные лампы, а для управления – кнопки и переключатели, размещаемые на двери шкафа управления. Для аналоговых параметров (уровня/давления) возможно применение независимых индикаторов с входным токовым сигналом 4..20мА (опция H3). 
У несложных станций для возможности настройки параметров применяется трёхцветная текстовая панель оператора (опция H1). 
Для насосов с большим количеством встроенных датчиков возможна установка системы мониторинга MAS (опция H2). 
В случае сложной конфигурации станции с количеством насосов 3 и более для взаимодействия с оператором применяться цветная графическая панель с диагональю от 5 дюймов (опции H5… Н10).
По желанию заказчика станция может быть укомплектована дополнительной световой колонной типа «светофор» (опция А2) и звуковой сигнализацией (опция А1). 
На динамическом видеокадре отображается вся информация по работе системы. С помощью системы меню можно  конфигурировать параметры станции управления. В нижней части отображаются аварийные и технологические сообщения, которые затем можно посмотреть в журнале в хронологическом порядке. Для защиты системы существует система уровней доступа с парольной защитой.

6. передача данных в асутп 
Передача данных в АСУТП осуществляется:

Modbus — коммуникационный протокол, основанный на клиент-серверной архитектуре. Контроллеры соединяются используя технологию главный-подчиненный, при которой только одно устройство (главный) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые главным устройством данные, или производят запрашиваемые действия. Типичное главное устройство включает в себя ведущий (HOST) процессор и панели программирования. Типичное подчинённое устройство - программируемый контроллер. Главный может адресоваться к индивидуальному подчиненному или может инициировать широкую передачу сообщения на все подчиненные устройства. Подчиненное устройство возвращает сообщение в ответ на запрос, адресуемый именно ему. Ответы не возвращаются при широковещательном запросе от главного. 

Широко используется для передачи данных последовательные линии связи, основанных на интерфейсах RS-485, RS-422, RS-232. В настоящее время протокол часто используется поверх интерфейса RS-485, что позволяет добиться высокой скорости передачи, для больших расстояний и объединения нескольких устройств в единую сеть, тем более что протокол Modbus поддерживает адресацию. Широкая распространенность протокола Modbus, обусловленная его простотой и надежностью, позволяет легко интегрировать устройства, поддерживающие Modbus, в единую сеть.

 (М) Modbus RTU - особенности шины. Описание. 
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	Концепция/
принцип коммуникаций
	Ведущий – ведомый с механизмами "Запрос – ответ" для обмена данными. Modbus, таким образом, не различает цикличный и нецикличный обмен данными; в обоих случаях используются те же механизмы. Есть только одно ведущее устройство, которому позволено посылать сообщения без внешнего запроса. Подсоединенные устройства Modbus могут принимать полученные сообщения или посылать сообщения ведущему устройству по запросу последнего.

	Применения
	В основном в инженерном обеспечении промышленных объектов, где ниже требования по работе в реальном времени (по скорости).

	Версии
	Modbus ASCII, каждый байт телеграммы передается с использованием двух символов ASCII; годится для применений с низким уровнем данных процесса

	
	Modbus RTU, каждый байт телеграммы содержит два шестнадцатеричных символа

	
	Modbus Plus, расширенный протокол Modbus (содержит дополнительно два слоя
протокола, такие, как уровень HDLC (контроль за связью данных высокого уровня), уровень MAC (контроль за доступом к среде) и уровень LLC (контроль за логическими связями)

	
	Modbus TCP/IP – Modbus, основанный на технологии Ethernet

	Физический уровень
	Rs-485 альтернативно - оптоволокно

	Максимальное количество устройств
	247 полевых устройств и ведущее устройство Modbus RTU,
Без повторителей, максимальное количество 32 устройства на сегмент Modbus

	Типичное количество устройств
	Зависит от объекта; типично 10 – 70 устройств; для большего количества устройств обычно устанавливается вторая сеть Modbus

	Типичное время цикла шины
	примерно 850 мс для 30 приводов, обычного количества требуемых данных по процессу (3 входных регистра) и на скорости 38,4 кБит/сек

	Скорости передачи данных
по шине
	От 0,3 кБит/сек до 38,4 кБит/сек

	Максимальная длина
кабеля без повторителей
	макс. 1 200 м

	Максимальная длина
кабеля с повторителями


	примерно 10 км
Максимальная длина кабеля, которая может быть реализована, зависит от типа и числа повторителей. Подобная возможность построения каскадов зависит от типа повторителей; обычно, в системе Modbus может быть использовано максимум 9 повторителей.

	Концепции дублирования
	Для Modbus RTU нет спецификации дублирования.
На сегодняшний день многие ПЛК по-прежнему не поддерживают дублирование или имеют свои собственные концепции дублирования. При монтаже – наладке следует совмещать различные современные решения по дублированию

	Интеграция устройств/
дистанционное
программирование
ведомых устройств
	Modbus не обладает специальными коммуникационными службами по передаче параметров;доступные службы опрашиваются нециклично. На настоящее время для Modbus не определено интеграции устройств; это означает, что каждый запрос параметра, также как и соответствующее представление параметра должно быть вручную запрограммировано в станции контроля за процессом.

	Терминирующие устройства
шины


	Спецификация RS-485 требует установку терминирующих сопротивлений в начале и в конце каждого сегмента RS-485. Сеть резисторов должна питаться 5 В постоянного тока. На уровне ведущего устройства, напряжение питания обеспечивается ведущим устройством, и на уровне полевых устройств – полевыми устройствами.


 (Р) Profibus DP - особенности шины. Описание 
	Концепция/
принцип коммуникаций
	Типично ведущий – ведомый (master-slave) (для систем с одним ведущим устройством), дополнительно также мастер – мастер для систем с несколькими ведущими устройствами.
Использование механизмов запрос – ответ для циклической передачи данных и служб DP-V1 для нециклической передачи данных 

	Применения
	В основном в инженерном обеспечении машин и промышленных объектов, а также в автоматизации производства. Благодаря быстрой передаче данных и простой и
стабильной физической системе передачи данных (RS-485), Profibus-DP может
использоваться для многих применений.

	Версии
	Profibus FMS (FMS = Спецификация сообщений полевой шины), первая версия Profibus, в настоящее время используется редко на уровне полевых устройств. 

	
	Profibus DP (DP = Децентрализованная периферия), часто называемая в настоящее время DP-V0, циклическая передача данных для быстрого обмена данными. 

	
	Profibus DP-V1, введение специальныхслужб DP-V1 для нециклической передачи данных (программирование и диагностика устройства через Profibus)

	
	Profibus DP-V2, общий термин для дальнейших функций Profibus, таких как Режим Isochron (IsoM), Широковещательный обмен данными (DxB = Data Exchange Broadcast), временная синхронизация (Time_Stamp), концепция дублирования (redundancy), также как загрузка и выгрузка информации.

	
	Profibus PA (PA = Автоматизация процесса), версия, специально адаптированная к
требованиям инженерного обеспечения процесса, среди которых – создание
искробезопасной шины для использования на объектах с потенциально взрывоопасными атмосферами 

	
	ProfiNet, Profibus, основанный на технологии Ethernet 

	Физический уровень
	Rs-485, альтернативно - оптоволокно 

	Максимальное количество устройств
	126 (125 полевыхустройств и ведущее устройство Profibus DP), Без повторителей,
максимальное количество 32 устройства на сегмент Profibus 

	Типичное количество устройств
	Зависит от объекта; типично 10 – 70 устройств; для большего количества устройств обычно устанавливается вторая сеть Profibus DP. 

	Типичное время цикла шины
	Примерно 140 мс для 30 приводов, обычного количества требуемыхданныхпо процессу (4бита вход и 4 бита выход) и на скорости 93,75 кБит/сек. Скорости передачи данных пошине от 9,6 кБит/сек до 12 мБит/сек.

	Скорости передачи данных
по шине
	от 9,6 кБит/сек до 12 мБит/сек
Рекомендуемая скорость: 93, 75 кБит/сек (если требуется, также 187, 5 кБит/сек). Для этих скоростей передачи данных, максимальная длина кабеля достигается при значительных скоростях передачи данных. Устройства AUMA поддерживают скорость передачи данных до 1,5 Мбит/сек. 

	Максимальная длина
кабеля без повторителей
	Макс. 1 200м (для скоростей, превышающих187,5 кБит/сек), 1 000м при 187, 5 кБит/сек,  500 м при 500 кБит/сек, 200 м при 1,5 кБит/сек 

	Максимальная длина
кабеля с повторителями
	Примерно 10 км (применимо только к скоростям, превышающим 500 кбит/сек), примерно 4км (при 500 кБит/сек), примерно 2 км (при 1,5 Мбит/сек).
Максимальная длина кабеля, которая может быть реализована, зависит от типа и числа повторителей. Обычно, в системе Profibus DP может быть использовано максимум 9 повторителей. 

	Концепции дублирования
	В обычной терминологии служб Profibus DP-V2 есть спецификация дублирования ведомого устройства (2.212). В этой спецификации подробно определяется поведение дублированного ведомого устройства Profibus DP. Приводы AUMA в качестве опции оборудованы интерфейсом Profibus DP с дублированием. На сегодняшний день многие ПЛК по-прежнему не поддерживают дублирование или имеют свои собственные концепции дублирования. При монтаже – наладке следует совмещать различные современные решения по дублированию. 

	Интеграция устройств/
дистанционное
программирование
ведомых устройств


	Дистанционное программирование производится с помощью нециклических служб Profibus DP-V1. Интеграция устройств осуществляется:
 -используя EDD (Электронное Описание Устройства) (в комбинации с Simatic PDM в системахуправления процессом Siemens) 

 -используя DTM (Менеджер Типа Устройств) (в комбинации с доступным интерфейсом FTD (Инструментарий Полевых Устройств) в системах управления процессом) AUMA поддерживает обе технологии.

	Терминирующие устройства
шины


	Спецификация RS-485 требует установку терминирующих сопротивлений в начале и в конце каждого сегмента RS-485. Сеть резисторов должна питаться 5 В постоянного тока. На уровне ведущего устройства, напряжение питания обеспечивается ведущим устройством, и на уровне полевых устройств – полевыми устройствами.



	E
	Ethernet (TCP/IP)
	TCP/IP – название семейства протоколов передачи данных в сети. Протокол – набор правил и команд (язык) с помощью которых происходит передача данных в сети. Протокол TCP/IP – сетевой протокол, обеспечивающий коммуникации по объединенным сетям, составленным из компьютеров с различной аппаратной архитектурой, работающих под управлением различных операционных систем. TCP/IP может использоваться для поддержки коммуникаций с системами Windows NT, с устройствами, использующими другие сетевые продукты Microsoft, а также с системами, отличными от Microsoft, например, UNIX-системами.

Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем:

· возможность работы в дуплексном режиме;

· низкая стоимость кабеля витой пары;

· более высокая надёжность сетей: при использовании витой пары сеть строится по топологии «звезда», поэтому обрыв кабеля приводит лишь к нарушению связи между двумя объектами сети, соединёнными этим кабелем (при использовании коаксиального кабеля сеть строится по топологии «общая шина», для которой требуется наличие терминальных резисторов на концах кабеля, поэтому обрыв кабеля приводит к неисправности сегмента сети);

· уменьшен минимально допустимый радиус изгиба кабеля;

· большая помехоустойчивость из-за использования дифференциального сигнала;

· возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, PoE);

· гальваническая развязка трансформаторного типа. В условиях СНГ, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто приводило к выходу из строя сетевых карт в результате электрического пробоя.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

	G
	Беспроводная передача данных (GPRS)
	General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не по времени, проведённому онлайн

	S
	GSM-SMS сообщения
	Сбор  контроллером информации  о  состоянии технологического процесса с последующей передачей  определенного адресного  SMS сообщения через сеть GSM 

	R
	Радиоканал 433 МГц
	Передача данный по специализированному  радиоканалу малого радиуса действия частотой 433МГц

Типовая дальность действия радиоканала в свободном пространстве (150-300) м. Возможно увеличение дальности действия радиолинии до 5 км.


7. Бланк типового опросного листа
Опросный лист на станцию управления электродвигателями серии СУ-
	Наименование предприятия
	

	Контактный телефон, e-mail
	

	Контактное лицо
	


	№ п.п.
	Наименование параметра
	Описание
	Отметка

	1
	Способ пуска электродвигателя
	Прямой пуск (ПП) для одного электродвигателя
	

	
	
	Пуск со звезды на треугольник(ЗТ) для одного электродвигателя
	

	
	
	Устройство плавного пуска (УПП) для одного электродвигателя
	

	
	
	Преобразователь частоты (ПЧ) для одного электродвигателя
	

	
	
	1хУПП+ Nхсеть для группы электродвигателей
	

	
	
	1хПЧ+ Nхсеть для группы электродвигателей
	

	
	
	1хПЧ+NхУПП для группы электродвигателей
	

	
	
	NхУПП+ Nхсеть для группы электродвигателей
	

	
	
	NхПЧ+ Nхсеть для группы электродвигателей
	

	2
	Тип нагрузки
	Вентилятор
	

	
	
	Насос
	

	
	
	Дымосос
	

	
	
	Компрессор
	

	
	
	Конвейер
	

	
	
	Кран
	

	
	
	Лифт
	

	
	
	Другое
	

	3
	Данные электродвигателя
	Номинальная мощность, кВт
	

	
	
	Номинальный ток, А
	

	
	
	Перегрузка по току в %от 1ном. за период времени (60 сек)
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	

	
	
	Количество электродвигателей
	

	4
	Необходимость системы "Байпас"
	Для УПП или ПЧ (прямое включение в сеть электродвигателя при неисправности УПП, ПЧ)
	

	5
	Длины кабеля до электродвигателя
	До 100 метров
	

	
	
	от 100 до 150 метров
	

	
	
	более 150 метров
	

	6
	Необходимость сетевого дросселя
	для ПЧ (при количестве ПЧ более 5 шт. в станции)
	

	7
	Необходимость тормозного резистора
	для ПЧ (дымосос, кран, лифт и подобные системы с режимом торможения)
	

	8
	Способ подачи напряжения питания на ввод
	Без резервного ввода, на вводе рубильник
	

	
	
	Без резервного ввода, на вводе автоматический выключатель
	

	
	
	С резервным вводом, ручной ввод резерва
	

	
	
	С резервным вводом, автоматический ввод резерва
	

	9
	Напряжение питания
	220В, 50Гц
	

	
	
	380В, 50Гц
	

	
	
	660В, 50Гц
	


	10
	Тип нейтрали
	С глухозаземлённой нейтралью
	

	
	
	С изолированной нейтралью
	

	11
	Конструктивное исполнение, степень защиты
	Стандартное исполнение (указать IPxx)
	

	
	
	Рудничное нормальное исполнение (РН1)
	

	
	
	Уличное исполнение
	

	12
	Система регулирования технологического процесса
	Нет системы регулирования
	

	
	
	Поплавковые датчики уровня
	

	
	
	Электроды
	

	
	
	Датчик давления
	

	
	
	Аналоговый датчик уровня
	

	
	
	FPC контроллер (по току)
	

	
	
	Датчик температуры
	

	
	
	Регулирование от системы «верхнего уровня»
	

	13
	Наличие датчиков в электродвигателе или агрегате
	Нет датчиков
	

	
	
	Тепловые реле температуры статора
	

	
	
	Датчик температуры РТ100 обмотки статора
	

	
	
	Датчик температуры аналоговый (4.20 мА)
	

	
	
	Датчики температуры (РТС резисторы)
	

	
	
	Датчик температуры РТ100 подшипника
	

	
	
	Датчик обнаружения воды в масле (торцевом уплотнении) CLS
	

	
	
	Датчик обнаружения жидкости внутри корпуса статора (смотровая камера) FLS
	

	
	
	Датчик обнаружения жидкости внутри корпуса статора (распределительная коробка) FLS
	

	
	
	Датчик влажности
	

	
	
	Датчик вибрации аналоговый (4..20 мА)
	

	
	
	Датчик ударных импульсов
	

	
	
	Датчик тока в обмотке статора (трансформатор тока)
	

	
	
	Датчик тока в обмотке статора аналоговый (4-20 мА)
	

	
	
	Термосопротивление 50М
	

	
	
	Другое
	

	14
	Мониторинг
	Графическая панель оператора
	

	
	
	Система мониторинга насосов (MAS)
	

	
	
	Независимый индикатор уровня/давления и др. физ. величин с выходным токовым сигналом 4.20 мА. Расположен на щите.
	

	15
	Передача данных в АСУТП
	Тип «Сухой контакт» (стандартное исполнение)
	

	
	АСУТП

	RS-485 до 1200 м. (Modbus RTU)
	

	
	
	RS-485 до 1200 м. (Profibus DP)
	

	
	
	Ethernet RG45 (TCP/IP)
	

	
	
	Беспроводная передача данных (GPRS)
	

	
	
	GSM-SMS сообщения
	

	
	
	Радиоканал 433 МГц
	


Дополнительные требования (опции) и информация
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата заполнения Подпись
8. Габаритные размеры типовых станций модельного ряда СУ-ПП, СУ-ЗТ, СУ-УПП ,СУ-ЧРП
                 Таблица 1

	Типоразмер
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Глубина, мм
	Масса, до, кг
	Исполнение

	A
	800
	600
	400
	100
	Навесное

	B
	1200
	800
	400
	150
	


	C
	1600
	800
	500
	200
	Напольное

	D
	2000
	600
	600
	200
	

	E
	2000
	800
	600
	250
	

	F
	2200
	600
	600
	250
	

	G
	2200
	800
	600
	300
	

	H
	2200
	1000
	600
	400
	

	I
	2200
	1200
	800
	500
	


* окончательная масса и габариты станции определяются из функционального наполнения
Габаритные чертежи типовых станций приведены в приложении №2.
Структура формирования заказного кода станции

Пример заказа: 
F315-2-A380N-54- F-3А1F1G- K1P1 E2H1-R-6
	Серия СУ
	Базовый шифр модельного ряда
	Комплектация согласно опросного листа

	Структура заказного артикула
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модельный ряд станций

СУ-ПП

СУ-ЧРП

СУ-ЗТ

СУ-УПП


	Способ пуска привода/насоса


	Мощность привода/насоса


	Количество насосов/
приводов

	Резервирование ввода

	Напряжение питания
	Наличие нейтрали
	Исполнение, степень защиты
	Система регулирования технологического процесса

	Датчик контроля в насосе
	Опции


	Передача данных

в АСУ ТП



	Пример заказного артикула
	F
	315
	2
	A
	380
	N
	54
	F
	3A1F1G
	K1-P1- E2- H1
	R


Приложение 1. Технические характеристики станции серии СУ
Приложение 1.1. Технические характеристики станции СУ-ПП без резервирования ввода (D)
Приложение 1.2. Технические характеристики станции СУ-ПП с резервированием ввода (D)
Приложение 1.3. Технические характеристики станции СУ-ЗТ без резервирования ввода (YD)

Приложение 1.4. Технические характеристики станции СУ-ЗТ с резервированием ввода (YD)

Приложение 1.5. Технические характеристики станции СУ-УПП без резервирования ввода (S)
Приложение 1.6. Технические характеристики станции СУ-УПП с резервированием ввода (S)
Приложение 1.7. Технические характеристики станции СУ-ЧРП без резервирования ввода (F)
Приложение 1.8. Технические характеристики станции СУ-ЧРП с резервированием ввода (F)

Приложение 1.9. Технические характеристики станции СУ-УПП без резервирования ввода (1хУПП+Nхсеть)

Приложение 1.10. Технические характеристики станции СУ-УПП с резервированием ввода (1хУПП+Nхсеть)

Приложение 1.11. Технические характеристики станции СУ-ЧРП без резервирования ввода (1хПЧ+Nхсеть)
Приложение 1.12. Технические характеристики станции СУ-ЧРП с резервированием ввода (1хПЧ+Nхсеть)
Приложение 1.13.  Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП без резервирования ввода (1хПЧ+NхУПП)
Приложение 1.14.  Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП с резервированием ввода (1хПЧ+NхУПП)

Приложение 1.15. Технические характеристики станции СУ-УПП без резервирования ввода (NхУПП+Nхсеть)

Приложение 1.16. Технические характеристики станции СУ-УПП с резервированием ввода (NхУПП+Nхсеть)

Приложение 1.17.Технические характеристики станции СУ-ЧРП без резервирования ввода (NxПЧ+Nхсеть)

Приложение 1.18.Технические характеристики станции СУ-ЧРП с резервированием ввода (NxПЧ+Nхсеть)

Приложение 2. Габаритные чертежи типовых станций.
Приложение 3. применения станций серии су.



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя, 
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя, 
А
	Уставка магнитного расцепителя, 
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу

серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	D
	0,75
	1
	2,5
	33,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	0,8
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	0,75
	2
	2,5
	33,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	0,8
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	0,75
	3
	2,5
	33,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	0,8
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	1,5
	1
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	1,5
	2
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	1,5
	3
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	2,2
	1
	6,3
	78
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	2,2
	2
	6,3
	78
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	2,2
	3
	6,3
	78
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	3
	1
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	3
	2
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	3
	3
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	4
	1
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	4
	2
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	4
	3
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	5,5
	1
	14
	170
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	5,5
	2
	14
	170
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	5,5
	3
	14
	170
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	7,5
	1
	18
	223
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	7,5
	2
	18
	223
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	7,5
	3
	18
	223
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54



	
Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,

кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	D
	11
	1
	25
	327
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	11
	2
	25
	327
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	11
	3
	25
	327
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	15
	1
	32
	416
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	15
	2
	32
	416
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	15
	3
	32
	416
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	18,5
	1
	50
	500
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	18,5
	2
	50
	500
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	18,5
	3
	50
	500
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	22
	1
	50
	650
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	22
	2
	50
	650
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	22
	3
	50
	650
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	30
	1
	80
	960
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	30
	2
	80
	960
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	30
	3
	80
	960
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	37
	1
	80
	1040
	Q
	380
	N
	54
	С
	200
	D
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	37
	2
	80
	1040
	Q
	380
	N
	54
	С
	200
	D
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	37
	3
	80
	1040
	Q
	380
	N
	54
	С
	200
	D
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	45
	1
	100
	1300
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	45
	2
	100
	1300
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	45
	3
	100
	1300
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	D
	55
	1
	150
	1350
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	55
	2
	150
	1350
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	55
	3
	150
	1350
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	75
	1
	150
	1800
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	75
	2
	150
	1800
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	75
	3
	150
	1800
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	90
	1
	220
	2200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	90
	2
	220
	2200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	90
	3
	220
	2200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	110
	1
	220
	2640
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	110
	2
	220
	2640
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	110
	3
	220
	2640
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	132
	1
	320
	3200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	132
	2
	320
	3200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	132
	3
	320
	3200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	160
	1
	320
	4160
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	160
	2
	320
	4160
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	160
	3
	320
	4160
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	D
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	220
	1
	500
	5500
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	D
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	220
	2
	500
	5500
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	D
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	220
	3
	500
	5500
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	D
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	D
	250
	1
	500
	6000
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	D
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	250
	2
	500
	6000
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	D
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	D
	250
	3
	500
	6000
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	D
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I

	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электро-двигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,

А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	D
	0,75
	1
	2,5
	33,5
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	0,8
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	0,75
	2
	2,5
	33,5
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	0,8
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	0,75
	3
	2,5
	33,5
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	0,8
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	1,5
	1
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	1,5
	2
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	1,5
	3
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	2,2
	1
	6,3
	78
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	2,2
	2
	6,3
	78
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	2,2
	3
	6,3
	78
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	3
	1
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	3
	2
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	3
	3
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	4
	1
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	4
	2
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	4
	3
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	5,5
	1
	14
	170
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	5,5
	2
	14
	170
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	5,5
	3
	14
	170
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	7,5
	1
	18
	223
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	7,5
	2
	18
	223
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	7,5
	3
	18
	223
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	D
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,

А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	D
	11
	1
	25
	327
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	11
	2
	25
	327
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	11
	3
	25
	327
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	15
	1
	32
	416
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	15
	2
	32
	416
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	15
	3
	32
	416
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	18,5
	1
	50
	500
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	18,5
	2
	50
	500
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	18,5
	3
	50
	500
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	D
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	22
	1
	50
	650
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	22
	2
	50
	650
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	22
	3
	50
	650
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	30
	1
	80
	960
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	30
	2
	80
	960
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	30
	3
	80
	960
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	37
	1
	80
	1040
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	37
	2
	80
	1040
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	37
	3
	80
	1040
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	D
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	45
	1
	100
	1300
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	45
	2
	100
	1300
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	45
	3
	100
	1300
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,

А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	D
	55
	1
	150
	1350
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	55
	2
	150
	1350
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	55
	3
	150
	1350
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	75
	1
	150
	1800
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	75
	2
	150
	1800
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	75
	3
	150
	1800
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	90
	1
	220
	2200
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	D
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	90
	2
	220
	2200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	90
	3
	220
	2200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	110
	1
	220
	2640
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	110
	2
	220
	2640
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	D
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	110
	3
	220
	2640
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	D
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	132
	1
	320
	3200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	D
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	132
	2
	320
	3200
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	D
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	132
	3
	320
	3200
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	D
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	160
	1
	320
	4160
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	D
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	160
	2
	320
	4160
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	D
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	160
	3
	320
	4160
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	D
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	220
	1
	500
	5500
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	D
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	220
	2
	500
	5500
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	D
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	220
	3
	500
	5500
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	D
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,

А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	D
	250
	1
	500
	6000
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	D
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	250
	2
	500
	6000
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	D
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	D
	250
	3
	500
	6000
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	D
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	YD
	0,75
	1
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	0,8
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	0,75
	2
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	0,8
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	0,75
	3
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	0,8
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	1,5
	1
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	1,5
	2
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	1,5
	3
	4
	51
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	2,2
	1
	6,3
	78
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	2,2
	2
	6,3
	78
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	2,2
	3
	6,3
	78
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	3
	1
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	3
	2
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	3
	3
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	4
	1
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	4
	2
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	4
	3
	10
	138
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	5,5
	1
	14
	170
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	5,5
	2
	14
	170
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	5,5
	3
	14
	170
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	7,5
	1
	18
	223
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	7,5
	2
	18
	223
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	7,5
	3
	18
	223
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54



	
Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	YD
	11
	1
	25
	327
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	11
	2
	25
	327
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	11
	3
	25
	327
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	15
	1
	32
	384
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	15
	2
	32
	384
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	15
	3
	32
	384
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	18,5
	1
	50
	350
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	18,5
	2
	50
	350
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	18,5
	3
	50
	350
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	22
	1
	50
	400
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	22
	2
	50
	400
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	22
	3
	50
	400
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	30
	1
	80
	560
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	30
	2
	80
	560
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	30
	3
	80
	560
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	37
	1
	80
	640
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	37
	2
	80
	640
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	37
	3
	80
	640
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	45
	1
	100
	800
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	45
	2
	100
	800
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	45
	3
	100
	800
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	YD
	55
	1
	100
	1200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	55
	2
	100
	1200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	55
	3
	100
	1200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	75
	1
	150
	1200
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	75
	2
	150
	1200
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	75
	3
	150
	1200
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	90
	1
	220
	1760
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	YD
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	90
	2
	220
	1760
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	90
	3
	220
	1760
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	110
	1
	220
	1760
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	YD
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	110
	2
	220
	1760
	Q
	380
	N
	54
	G
	300
	YD
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	110
	3
	220
	1760
	Q
	380
	N
	54
	2F
	500
	YD
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	132
	1
	320
	2240
	Q
	380
	N
	54
	F
	250
	YD
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	132
	2
	320
	2240
	Q
	380
	N
	54
	G
	300
	YD
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	132
	3
	320
	2240
	Q
	380
	N
	54
	2F
	500
	YD
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	160
	1
	320
	2560
	Q
	380
	N
	54
	2F
	500
	YD
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	160
	2
	320
	2560
	Q
	380
	N
	54
	3F
	750
	YD
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	160
	3
	320
	2560
	Q
	380
	N
	54
	4F
	1000
	YD
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	220
	1
	500
	3500
	Q
	380
	N
	54
	2F
	500
	YD
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	220
	2
	500
	3500
	Q
	380
	N
	54
	3F
	750
	YD
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	220
	3
	500
	3500
	Q
	380
	N
	54
	4F
	1000
	YD
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	YD
	250
	1
	500
	4000
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	YD
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	250
	2
	500
	4000
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	YD
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	250
	3
	500
	4000
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	YD
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	315
	1
	800
	4500
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	YD
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	315
	2
	800
	4500
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	YD
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	YD
	315
	3
	800
	4500
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	YD
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	YD
	0,75
	1
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	0,8
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	0,75
	2
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	0,8
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	0,75
	3
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	0,8
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	1,5
	1
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	1,5
	2
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	1,5
	3
	4
	51
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	2,2
	1
	6,3
	78
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	2,2
	2
	6,3
	78
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	2,2
	3
	6,3
	78
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	3
	1
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	3
	2
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	3
	3
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	4
	1
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	4
	2
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	4
	3
	10
	138
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	5,5
	1
	14
	170
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	5,5
	2
	14
	170
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	5,5
	3
	14
	170
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	7,5
	1
	18
	223
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	7,5
	2
	18
	223
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	7,5
	3
	18
	223
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	YD
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ


	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	YD
	11
	1
	25
	327
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	11
	2
	25
	327
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	11
	3
	25
	327
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	15
	1
	32
	384
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	15
	2
	32
	384
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	15
	3
	32
	384
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	18,5
	1
	50
	350
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	18,5
	2
	50
	350
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	18,5
	3
	50
	350
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	YD
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	22
	1
	50
	400
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	22
	2
	50
	400
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	22
	3
	50
	400
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	30
	1
	80
	560
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	30
	2
	80
	560
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	30
	3
	80
	560
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	37
	1
	80
	640
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	37
	2
	80
	640
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	37
	3
	80
	640
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	YD
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	45
	1
	100
	800
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	45
	2
	100
	800
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	45
	3
	100
	800
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	YD
	55
	1
	100
	1200
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	55
	2
	100
	1200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	55
	3
	100
	1200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	75
	1
	150
	1200
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	75
	2
	150
	1200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	75
	3
	150
	1200
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	90
	1
	220
	1760
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	YD
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	90
	2
	220
	1760
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	90
	3
	220
	1760
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	110
	1
	220
	1760
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	110
	2
	220
	1760
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	YD
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	110
	3
	220
	1760
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	YD
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	132
	1
	320
	2240
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	YD
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	132
	2
	320
	2240
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	YD
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	132
	3
	320
	2240
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	YD
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	160
	1
	320
	2560
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	YD
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	160
	2
	320
	2560
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	YD
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	160
	3
	320
	2560
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	YD
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	220
	1
	500
	3500
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	YD
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	220
	2
	500
	3500
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	YD
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	220
	3
	500
	3500
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	YD
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Уставка магнитного расцепителя,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	YD
	250
	1
	500
	4000
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	YD
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	250
	2
	500
	4000
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	YD
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	250
	3
	500
	4000
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	YD
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	315
	1
	800
	4500
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	YD
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	315
	2
	800
	4500
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	YD
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	YD
	315
	3
	800
	4500
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	YD
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	S
	1,5
	1
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	1,5
	2
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	1,5
	3
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	2,2
	1
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	2,2
	2
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	2,2
	3
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	3
	1
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	3
	2
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	3
	3
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	4
	1
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	4
	2
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	4
	3
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	5,5
	1
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	5,5
	2
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	5,5
	3
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	7,5
	1
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	7,5
	2
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	7,5
	3
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	11
	1
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	11
	2
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	11
	3
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54



	
Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	S
	15
	1
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	15
	2
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	15
	3
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	18,5
	1
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	18,5
	2
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	18,5
	3
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	22
	1
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	22
	2
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	22
	3
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	30
	1
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	30
	2
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	30
	3
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	37
	1
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	37
	2
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	37
	3
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	45
	1
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	45
	2
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	45
	3
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	55
	1
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	55
	2
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	55
	3
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54



	
Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	S
	75
	1
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	S
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	75
	2
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	S
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	75
	3
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	90
	1
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	S
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	90
	2
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	S
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	90
	3
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	110
	1
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	110
	2
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	S
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	110
	3
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	S
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	132
	1
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	132
	2
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	S
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	132
	3
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	S
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	160
	1
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	160
	2
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	S
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	160
	3
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	S
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	220
	1
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	S
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	220
	2
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	S
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	220
	3
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	S
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	250
	1
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	S
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	250
	2
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	S
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	250
	3
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	S
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	S
	315
	1
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	S
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	315
	2
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	S
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	315
	3
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	S
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	400
	1
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	2H
	800
	S
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	400
	2
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1200
	S
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	400
	3
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	4H
	1600
	S
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	500
	1
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	2H
	800
	S
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	500
	2
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1200
	S
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	500
	3
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	4H
	1600
	S
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	630
	1
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	2H
	800
	S
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	630
	2
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1200
	S
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	S
	630
	3
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	4H
	1600
	S
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I

	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	S
	1,5
	1
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	1,5
	2
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	1,5
	3
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	2,2
	1
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	2,2
	2
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	2,2
	3
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	3
	1
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	3
	2
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	3
	3
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	4
	1
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	4
	2
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	4
	3
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	5,5
	1
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	5,5
	2
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	5,5
	3
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	S
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	7,5
	1
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	7,5
	2
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	7,5
	3
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	11
	1
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	11
	2
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	11
	3
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	S
	15
	1
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	15
	2
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	15
	3
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	18,5
	1
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	18,5
	2
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	18,5
	3
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	22
	1
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	22
	2
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	22
	3
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	S
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	30
	1
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	30
	2
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	30
	3
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	S
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	37
	1
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	37
	2
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	37
	3
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	S
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	45
	1
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	45
	2
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	45
	3
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	S
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	55
	1
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	55
	2
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	S
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	55
	3
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	S
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	S
	75
	1
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	75
	2
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	S
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	75
	3
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	S
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	90
	1
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	S
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	90
	2
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	S
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	90
	3
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	S
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	110
	1
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	S
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	110
	2
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	S
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	110
	3
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	S
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	132
	1
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	S
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	132
	2
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	S
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	132
	3
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	S
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	160
	1
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	S
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	160
	2
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	S
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	160
	3
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	S
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	220
	1
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	S
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	220
	2
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	S
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	220
	3
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	S
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	250
	1
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	S
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	250
	2
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	S
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	250
	3
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	S
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	S
	315
	1
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	S
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	315
	2
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	S
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	315
	3
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	S
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	400
	1
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	S
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	400
	2
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	S
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	400
	3
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	S
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	500
	1
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	S
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	500
	2
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	S
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	500
	3
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	S
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	630
	1
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	S
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	630
	2
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	S
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	S
	630
	3
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	S
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I

	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	F
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	0,8
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	0,8
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	0,8
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	3
	1
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	3
	2
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	3
	3
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	4
	1
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	4
	2
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	4
	3
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	F
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	7,5
	1
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	7,5
	2
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	7,5
	3
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	F
	11
	1
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	11
	2
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	11
	3
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	15
	1
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	15
	2
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	15
	3
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	18,5
	1
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	18,5
	2
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	18,5
	3
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	22
	1
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	22
	2
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	22
	3
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	30
	1
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	30
	2
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	30
	3
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	37
	1
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	37
	2
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	37
	3
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	45
	1
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	45
	2
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	45
	3
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	F
	55
	1
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	55
	2
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	F
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	55
	3
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	75
	1
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	75
	2
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	F
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	75
	3
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	90
	1
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	90
	2
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	F
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	90
	3
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	F
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	110
	1
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	110
	2
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	F
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	110
	3
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	F
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	132
	1
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	132
	2
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	F
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	132
	3
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	F
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	160
	1
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	F
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	160
	2
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	F
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	160
	3
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	F
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	220
	1
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	F
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	220
	2
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	F
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	220
	3
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	F
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	F
	250
	1
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	F
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	250
	2
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	F
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	250
	3
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	F
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	315
	1
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	315
	2
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	315
	3
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	400
	1
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	400
	2
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	400
	3
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	500
	1
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	500
	2
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	500
	3
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	630
	1
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	630
	2
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	F
	630
	3
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	F
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	0,8
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	0,8
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	0,8
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	3
	1
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	3
	2
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	3
	3
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	4
	1
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	4
	2
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	4
	3
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	7,5
	1
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	7,5
	2
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	7,5
	3
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	F
	11
	1
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	11
	2
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	11
	3
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	F
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	15
	1
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	15
	2
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	F
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	15
	3
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	F
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	18,5
	1
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	18,5
	2
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	18,5
	3
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	22
	1
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	22
	2
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	22
	3
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	30
	1
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	30
	2
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	E
	250
	F
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	30
	3
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	37
	1
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	F
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	37
	2
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	E
	250
	F
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	37
	3
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	45
	1
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	45
	2
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	F
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	45
	3
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	F
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	F
	55
	1
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	55
	2
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	F
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	55
	3
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	F
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	75
	1
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	F
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	75
	2
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	F
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	75
	3
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	F
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	90
	1
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	F
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	90
	2
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	F
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	90
	3
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	F
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	110
	1
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	F
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	110
	2
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	F
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	110
	3
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	F
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	132
	1
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	F
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	132
	2
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	F
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	132
	3
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	F
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	160
	1
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	F
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	160
	2
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	F
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	160
	3
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	F
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	220
	1
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	F
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	220
	2
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	F
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	220
	3
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	F
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	F
	250
	1
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	F
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	250
	2
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	F
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	250
	3
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	F
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	315
	1
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	315
	2
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	315
	3
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	400
	1
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	400
	2
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	400
	3
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	500
	1
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	500
	2
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	500
	3
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	630
	1
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	F
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	630
	2
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	F
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	F
	630
	3
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	F
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SD
	1,5
	1
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	1,5
	2
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	1,5
	3
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	2,2
	1
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	2,2
	2
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	2,2
	3
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	3
	1
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	3
	2
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	3
	3
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	4
	1
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	4
	2
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	4
	3
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	5,5
	1
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	5,5
	2
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	5,5
	3
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	7,5
	1
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	7,5
	2
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	7,5
	3
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	11
	1
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	11
	2
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	11
	3
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SD
	15
	1
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	15
	2
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	15
	3
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	18,5
	1
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	18,5
	2
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	18,5
	3
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	22
	1
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	22
	2
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	22
	3
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	30
	1
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	30
	2
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	30
	3
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	37
	1
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	37
	2
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	37
	3
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	45
	1
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	45
	2
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	45
	3
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	55
	1
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	55
	2
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	55
	3
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SD
	75
	1
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	SD
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	75
	2
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	SD
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	75
	3
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	90
	1
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	SD
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	90
	2
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	SD
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	90
	3
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	110
	1
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	110
	2
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	SD
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	110
	3
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	SD
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	132
	1
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	132
	2
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	SD
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	132
	3
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	SD
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	160
	1
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	160
	2
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	SD
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	160
	3
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	SD
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	220
	1
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	SD
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	220
	2
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	SD
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	220
	3
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SD
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	250
	1
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	SD
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	250
	2
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	SD
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	250
	3
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SD
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SD
	315
	1
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	SD
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	315
	2
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	SD
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	315
	3
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SD
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	400
	1
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	2H
	800
	SD
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	400
	2
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SD
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	400
	3
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SD
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	500
	1
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	2H
	800
	SD
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	500
	2
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SD
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	500
	3
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SD
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	630
	1
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	2H
	800
	SD
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	630
	2
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SD
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SD
	630
	3
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SD
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SD
	1,5
	1
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	1,5
	2
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	1,5
	3
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	2,2
	1
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	2,2
	2
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	2,2
	3
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	3
	1
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	3
	2
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	3
	3
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	4
	1
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	4
	2
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	4
	3
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	5,5
	1
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	5,5
	2
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	5,5
	3
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SD
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	7,5
	1
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	7,5
	2
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	7,5
	3
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	11
	1
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	11
	2
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	11
	3
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SD
	15
	1
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	15
	2
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	15
	3
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	18,5
	1
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	18,5
	2
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	18,5
	3
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	22
	1
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	22
	2
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	22
	3
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SD
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	30
	1
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	30
	2
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	30
	3
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SD
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	37
	1
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	37
	2
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	37
	3
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SD
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	45
	1
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	45
	2
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	45
	3
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SD
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	55
	1
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	55
	2
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SD
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	55
	3
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SD
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SD
	75
	1
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	75
	2
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	SD
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	75
	3
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	SD
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	90
	1
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	SD
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	90
	2
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	SD
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	90
	3
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	SD
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	110
	1
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	SD
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	110
	2
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	SD
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	110
	3
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	SD
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	132
	1
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	SD
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	132
	2
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	SD
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	132
	3
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	SD
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	160
	1
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	SD
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	160
	2
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	SD
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	160
	3
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	SD
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	220
	1
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	SD
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	220
	2
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	SD
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	220
	3
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SD
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	250
	1
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	SD
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	250
	2
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	SD
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	250
	3
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SD
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SD
	315
	1
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	SD
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	315
	2
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	SD
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	315
	3
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SD
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	400
	1
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	SD
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	400
	2
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SD
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	400
	3
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SD
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	500
	1
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	SD
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	500
	2
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SD
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	500
	3
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SD
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	630
	1
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	SD
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	630
	2
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SD
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SD
	630
	3
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SD
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,

кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,

А
	Перегрузка,

А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит

****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу

серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FD
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	0,8
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	0,8
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	0,8
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	3
	1
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	3
	2
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	3
	3
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	4
	1
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	4
	2
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	4
	3
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FD
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	7,5
	1
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	7,5
	2
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	7,5
	3
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,

кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,

А
	Перегрузка,

А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит

****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу

серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FD
	11
	1
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	11
	2
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	11
	3
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	15
	1
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	15
	2
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	15
	3
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	18,5
	1
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	18,5
	2
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	18,5
	3
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	22
	1
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	22
	2
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	22
	3
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	30
	1
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	30
	2
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	30
	3
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	37
	1
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	37
	2
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	37
	3
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	45
	1
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	45
	2
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	45
	3
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,

кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,

А
	Перегрузка,

А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит

****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу

серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FD
	55
	1
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	FD
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	55
	2
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	FD
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	55
	3
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FD
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	75
	1
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	FD
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	75
	2
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	FD
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	75
	3
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FD
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	90
	1
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FD
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	90
	2
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FD
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	90
	3
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FD
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	110
	1
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FD
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	110
	2
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FD
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	110
	3
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FD
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	132
	1
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FD
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	132
	2
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FD
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	132
	3
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FD
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	160
	1
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FD
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	160
	2
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FD
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	160
	3
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FD
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	220
	1
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FD
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	220
	2
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FD
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	220
	3
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FD
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,

кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,

А
	Перегрузка,

А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит

****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу

серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FD
	250
	1
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FD
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	250
	2
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FD
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	250
	3
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FD
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	315
	1
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FD
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	315
	2
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FD
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	315
	3
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FD
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	400
	1
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FD
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	400
	2
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FD
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	400
	3
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FD
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	500
	1
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FD
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	500
	2
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FD
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	500
	3
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FD
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	630
	1
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FD
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	630
	2
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FD
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FD
	630
	3
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FD
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FD
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	0,8
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	0,8
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	0,8
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	3
	1
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	3
	2
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	3
	3
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	4
	1
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	4
	2
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	4
	3
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	7,5
	1
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	7,5
	2
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	7,5
	3
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FD
	11
	1
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FD
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	11
	2
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	11
	3
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FD
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	15
	1
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	150
	FD
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	15
	2
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	FD
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	15
	3
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	2C
	200
	FD
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	18,5
	1
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	150
	FD
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	18,5
	2
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FD
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	18,5
	3
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FD
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	22
	1
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	D
	150
	FD
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	22
	2
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FD
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	22
	3
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FD
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	30
	1
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FD
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	30
	2
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	E
	200
	FD
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	30
	3
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FD
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	37
	1
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FD
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	37
	2
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	E
	250
	FD
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	37
	3
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FD
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	45
	1
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FD
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	45
	2
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	3D
	250
	FD
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	45
	3
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	4D
	250
	FD
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FD
	55
	1
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FD
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	55
	2
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	3D
	300
	FD
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	55
	3
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	4D
	350
	FD
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	75
	1
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FD
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	75
	2
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	3D
	300
	FD
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	75
	3
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	4D
	350
	FD
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	90
	1
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	2E
	300
	FD
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	90
	2
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	3E
	450
	FD
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	90
	3
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	4E
	600
	FD
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	110
	1
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	2F
	350
	FD
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	110
	2
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	3F
	500
	FD
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	110
	3
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	4F
	700
	FD
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	132
	1
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	2F
	350
	FD
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	132
	2
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	3F
	500
	FD
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	132
	3
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	4F
	700
	FD
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	160
	1
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	2F
	350
	FD
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	160
	2
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	3F
	500
	FD
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	160
	3
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	4F
	700
	FD
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	220
	1
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	2G
	400
	FD
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	220
	2
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	3G
	550
	FD
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	220
	3
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	4G
	700
	FD
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FD
	250
	1
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	2G
	400
	FD
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	250
	2
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	3G
	550
	FD
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	250
	3
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	4G
	700
	FD
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	315
	1
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	2I
	700
	FD
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	315
	2
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	3I
	900
	FD
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	315
	3
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	4I
	1000
	FD
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	400
	1
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	2I
	700
	FD
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	400
	2
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	3I
	900
	FD
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	400
	3
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	4I
	1000
	FD
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	500
	1
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	2I
	700
	FD
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	500
	2
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	3I
	900
	FD
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	500
	3
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	4I
	1000
	FD
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	630
	1
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	2I
	800
	FD
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	630
	2
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	3I
	1000
	FD
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FD
	630
	3
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	4I
	1200
	FD
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FS
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	0,8
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	0,8
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	0,8
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	3
	1
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	3
	2
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	3
	3
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	4
	1
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	4
	2
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	4
	3
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FS
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	7,5
	1
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	7,5
	2
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	7,5
	3
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FS
	11
	1
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	11
	2
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	11
	3
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	15
	1
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	15
	2
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	15
	3
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	18,5
	1
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	18,5
	2
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	18,5
	3
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	22
	1
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	22
	2
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	22
	3
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	30
	1
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	30
	2
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	30
	3
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	37
	1
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	37
	2
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	37
	3
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	45
	1
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	45
	2
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	45
	3
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FS
	55
	1
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	FS
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	55
	2
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	FS
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	55
	3
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FS
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	75
	1
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	FS
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	75
	2
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	FS
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	75
	3
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FS
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	90
	1
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FS
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	90
	2
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FS
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	90
	3
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FS
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	110
	1
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FS
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	110
	2
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FS
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	110
	3
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FS
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	132
	1
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FS
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	132
	2
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FS
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	132
	3
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FS
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	160
	1
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FS
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	160
	2
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FS
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	160
	3
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FS
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	220
	1
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FS
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	220
	2
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FS
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	220
	3
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FS
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FS
	250
	1
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FS
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	250
	2
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FS
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	250
	3
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FS
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	315
	1
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FS
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	315
	2
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FS
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	315
	3
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FS
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	400
	1
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FS
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	400
	2
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FS
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	400
	3
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FS
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	500
	1
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FS
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	500
	2
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FS
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	500
	3
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FS
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	630
	1
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FS
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	630
	2
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FS
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FS
	630
	3
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FS
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FS
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	0,8
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	0,8
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	0,8
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	3
	1
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	3
	2
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	3
	3
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	4
	1
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	4
	2
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	4
	3
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	7,5
	1
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	7,5
	2
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	7,5
	3
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FS
	11
	1
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FS
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	11
	2
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	11
	3
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	200
	FS
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	15
	1
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	150
	FS
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	15
	2
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	FS
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	15
	3
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	2C
	200
	FS
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	18,5
	1
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	150
	FS
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	18,5
	2
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FS
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	18,5
	3
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FS
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	22
	1
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	D
	150
	FS
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	22
	2
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FS
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	22
	3
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FS
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	30
	1
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FS
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	30
	2
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	E
	200
	FS
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	30
	3
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FS
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	37
	1
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FS
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	37
	2
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	E
	250
	FS
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	37
	3
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FS
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	45
	1
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	200
	FS
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	45
	2
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	3D
	250
	FS
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	45
	3
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	4D
	250
	FS
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FS
	55
	1
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FS
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	55
	2
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	3D
	300
	FS
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	55
	3
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	4D
	350
	FS
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	75
	1
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	2D
	250
	FS
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	75
	2
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	3D
	300
	FS
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	75
	3
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	4D
	350
	FS
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	90
	1
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	2E
	300
	FS
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	90
	2
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	3E
	450
	FS
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	90
	3
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	4E
	600
	FS
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	110
	1
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	2F
	350
	FS
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	110
	2
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	3F
	500
	FS
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	110
	3
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	4F
	700
	FS
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	132
	1
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	2F
	350
	FS
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	132
	2
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	3F
	500
	FS
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	132
	3
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	4F
	700
	FS
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	160
	1
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	2F
	350
	FS
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	160
	2
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	3F
	500
	FS
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	160
	3
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	4F
	700
	FS
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	220
	1
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	2G
	400
	FS
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	220
	2
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	3G
	550
	FS
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	220
	3
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	4G
	700
	FS
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FS
	250
	1
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	2G
	400
	FS
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	250
	2
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	3G
	550
	FS
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	250
	3
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	4G
	700
	FS
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	315
	1
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	2I
	700
	FS
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	315
	2
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	3I
	900
	FS
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	315
	3
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	4I
	1000
	FS
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	400
	1
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	2I
	700
	FS
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	400
	2
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	3I
	900
	FS
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	400
	3
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	4I
	1000
	FS
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	500
	1
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	2I
	700
	FS
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	500
	2
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	3I
	900
	FS
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	500
	3
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	4I
	1000
	FS
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	630
	1
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	2I
	800
	FS
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	630
	2
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	3I
	1000
	FS
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FS
	630
	3
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	4I
	1200
	FS
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	1,5
	1
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	1,5
	2
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	1,5
	3
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	2,2
	1
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	2,2
	2
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	2,2
	3
	6
	30
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	3
	1
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	3
	2
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	3
	3
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	4
	1
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	4
	2
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	4
	3
	9
	45
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	5,5
	1
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	5,5
	2
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	5,5
	3
	12
	60
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	7,5
	1
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	7,5
	2
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	7,5
	3
	17
	85
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	11
	1
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	11
	2
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	11
	3
	22
	110
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	15
	1
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	15
	2
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	15
	3
	32
	160
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	18,5
	1
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	18,5
	2
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	18,5
	3
	38
	190
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	22
	1
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	22
	2
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	22
	3
	47
	235
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	30
	1
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	30
	2
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	30
	3
	62
	310
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	37
	1
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	37
	2
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	37
	3
	75
	375
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	45
	1
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	45
	2
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	45
	3
	88
	440
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	55
	1
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	55
	2
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	55
	3
	110
	550
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	75
	1
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	SSD
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	75
	2
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	SSD
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	75
	3
	140
	700
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	90
	1
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	SSD
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	90
	2
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	SSD
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	90
	3
	170
	850
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	110
	1
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	110
	2
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	SSD
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	110
	3
	210
	1050
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	SSD
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	132
	1
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	132
	2
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	SSD
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	132
	3
	250
	1250
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	SSD
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	160
	1
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	160
	2
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	SSD
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	160
	3
	320
	1600
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	SSD
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	220
	1
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	SSD
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	220
	2
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	SSD
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	220
	3
	410
	2050
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SSD
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	250
	1
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	SSD
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	250
	2
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	SSD
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	250
	3
	480
	2400
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SSD
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	315
	1
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	SSD
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	315
	2
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	SSD
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	315
	3
	590
	2950
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SSD
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	400
	1
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	2H
	1200
	SSD
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	400
	2
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1800
	SSD
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	400
	3
	790
	3950
	Q
	380
	N
	54
	4H
	2400
	SSD
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	500
	1
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	2H
	1200
	SSD
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	500
	2
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1800
	SSD
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	500
	3
	1000
	5000
	Q
	380
	N
	54
	4H
	2400
	SSD
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	630
	1
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	2H
	1200
	SSD
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	630
	2
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	3H
	1800
	SSD
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	SSD
	630
	3
	1200
	6000
	Q
	380
	N
	54
	4H
	2400
	SSD
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа



	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	1,5
	1
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	1,5
	2
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	1,5
	3
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	2,2
	1
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	2,2
	2
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	2,2
	3
	6
	30
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	3
	1
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	3
	2
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	3
	3
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	4
	1
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	4
	2
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	4
	3
	9
	45
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	5,5
	1
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	5,5
	2
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	5,5
	3
	12
	60
	А
	380
	N
	54
	A
	100
	SSD
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	7,5
	1
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	7,5
	2
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	7,5
	3
	17
	85
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	11
	1
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	11
	2
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	11
	3
	22
	110
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	15
	1
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	15
	2
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	15
	3
	32
	160
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	18,5
	1
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	18,5
	2
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	18,5
	3
	38
	190
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	22
	1
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	22
	2
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	22
	3
	47
	235
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	SSD
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	30
	1
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	30
	2
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	30
	3
	62
	310
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SSD
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	37
	1
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	37
	2
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	37
	3
	75
	375
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SSD
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	45
	1
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	45
	2
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	45
	3
	88
	440
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SSD
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	55
	1
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	55
	2
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	SSD
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	55
	3
	110
	550
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	SSD
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	75
	1
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	75
	2
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	SSD
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	75
	3
	140
	700
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	SSD
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	90
	1
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	SSD
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	90
	2
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	SSD
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	90
	3
	170
	850
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	SSD
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	110
	1
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	SSD
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	110
	2
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	SSD
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	110
	3
	210
	1050
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	SSD
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	132
	1
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	SSD
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	132
	2
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	SSD
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	132
	3
	250
	1250
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	SSD
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	160
	1
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	SSD
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	160
	2
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	SSD
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	160
	3
	320
	1600
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	SSD
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	220
	1
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	SSD
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	220
	2
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	SSD
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	220
	3
	410
	2050
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SSD
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	250
	1
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	SSD
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	250
	2
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	SSD
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	250
	3
	480
	2400
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SSD
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	SSD
	315
	1
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	SSD
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	315
	2
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	SSD
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	315
	3
	590
	2950
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	SSD
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	400
	1
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	SSD
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	400
	2
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SSD
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	400
	3
	790
	3950
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SSD
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	500
	1
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	SSD
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	500
	2
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SSD
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	500
	3
	1000
	5000
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SSD
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	630
	1
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	2H
	800
	SSD
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	630
	2
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	3H
	1200
	SSD
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	SSD
	630
	3
	1200
	6000
	А
	380
	N
	54
	4H
	1600
	SSD
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе ручного ввода резерва указать шифр М
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	0,8
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	0,8
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	0,8
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	1,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	1,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	1,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	2,2
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	2,2
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	2,2
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	3
	1
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	3
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	3
	2
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	3
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	3
	3
	7,1
	10,7
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	3
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	4
	1
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	4
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	4
	2
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	4
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	4
	3
	9,5
	14,3
	Q
	380
	N
	54
	A
	100
	FFD
	4
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	5,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	5,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	5,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	7,5
	1
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	7,5
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	7,5
	2
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	7,5
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	7,5
	3
	17
	25,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	7,5
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	11
	1
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	11
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	11
	2
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	11
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	11
	3
	27,7
	41,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	11
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	15
	1
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	15
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	15
	2
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	15
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	15
	3
	33
	49,5
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	15
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	18,5
	1
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	19
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	18,5
	2
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	19
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	18,5
	3
	41
	49,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	19
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	22
	1
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	22
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	22
	2
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	22
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	22
	3
	48
	57,6
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	22
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	30
	1
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	30
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	30
	2
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	B
	15
	FFD
	30
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	30
	3
	66
	79,2
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	30
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	37
	1
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	37
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	37
	2
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	37
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	37
	3
	79
	94,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	37
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	45
	1
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	45
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	45
	2
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	45
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	45
	3
	94
	112,8
	Q
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	45
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	55
	1
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	55
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	55
	2
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	FFD
	55
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	55
	3
	116
	139,2
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	55
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	75
	1
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	75
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	75
	2
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	E
	250
	FFD
	75
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	75
	3
	160
	192
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	75
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	90
	1
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	90
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	90
	2
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FFD
	90
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	90
	3
	179
	214,8
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FFD
	90
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	110
	1
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	110
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	110
	2
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FFD
	110
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	110
	3
	215
	236,5
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FFD
	110
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	132
	1
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	132
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	132
	2
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	3D
	600
	FFD
	132
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	132
	3
	259
	284,9
	Q
	380
	N
	54
	4D
	800
	FFD
	132
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	160
	1
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FFD
	160
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	160
	2
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FFD
	160
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	160
	3
	314
	345,4
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FFD
	160
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	220
	1
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FFD
	220
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	220
	2
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FFD
	220
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	220
	3
	427
	469,7
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FFD
	220
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	Без резервирования ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,

кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе авт. выкл*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	250
	1
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	2G
	600
	FFD
	250
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	250
	2
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	3G
	900
	FFD
	250
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	250
	3
	481
	529,1
	Q
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FFD
	250
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	315
	1
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	315
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	315
	2
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	315
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	315
	3
	616
	677,6
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	315
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	400
	1
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	400
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	400
	2
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	400
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	400
	3
	759
	834,9
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	400
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	500
	1
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	500
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	500
	2
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	500
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	500
	3
	941
	1035,1
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	500
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	630
	1
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	630
	-
	1
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	630
	2
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	630
	-
	2
	-
	Q
	380
	N
	-
	54

	FFD
	630
	3
	1188
	1306,8
	Q
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	630
	-
	3
	-
	Q
	380
	N
	-
	54


* при применении на вводе разъединителя указать шифр S
** напряжение питания 220В -шифр 220 при напряжении 660В -шифр 660
*** при наличии изолированной нейтрали используйте буквенный шифр I
**** габарит будет уточнен после обработки опросного листа


	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	0,75
	1
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	0,8
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	0,75
	2
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	0,8
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	0,75
	3
	2,3
	3,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	0,8
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	1,5
	1
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	1,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	1,5
	2
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	1,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	1,5
	3
	4,1
	6,2
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	1,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	2,2
	1
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	2,2
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	2,2
	2
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	2,2
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	2,2
	3
	5,5
	8,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	2,2
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	3
	1
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	3
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	3
	2
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	3
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	3
	3
	7,1
	10,7
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	3
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	4
	1
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	4
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	4
	2
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	4
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	4
	3
	9,5
	14,3
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	4
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	5,5
	1
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	5,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	5,5
	2
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	5,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	5,5
	3
	14,3
	21,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	5,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	7,5
	1
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	7,5
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	7,5
	2
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	7,5
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	7,5
	3
	17
	25,5
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	7,5
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	11
	1
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	11
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	11
	2
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	11
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	11
	3
	27,7
	41,6
	А
	380
	N
	54
	B
	150
	FFD
	11
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	15
	1
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	15
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	15
	2
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	C
	200
	FFD
	15
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	15
	3
	33
	49,5
	А
	380
	N
	54
	2C
	400
	FFD
	15
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	18,5
	1
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	19
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	18,5
	2
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	19
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	18,5
	3
	41
	49,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	19
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	22
	1
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	22
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	22
	2
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	22
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	22
	3
	48
	57,6
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	22
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	30
	1
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	30
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	30
	2
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	E
	250
	FFD
	30
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	30
	3
	66
	79,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	30
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	37
	1
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	D
	200
	FFD
	37
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	37
	2
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	E
	250
	FFD
	37
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	37
	3
	79
	94,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	37
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	45
	1
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	45
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	45
	2
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	FFD
	45
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	45
	3
	94
	112,8
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	FFD
	45
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	55
	1
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	55
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	55
	2
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	FFD
	55
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	55
	3
	116
	139,2
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	FFD
	55
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	75
	1
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	2D
	400
	FFD
	75
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	75
	2
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	3D
	600
	FFD
	75
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	75
	3
	160
	192
	А
	380
	N
	54
	4D
	800
	FFD
	75
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	90
	1
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	2E
	500
	FFD
	90
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	90
	2
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	3E
	750
	FFD
	90
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	90
	3
	179
	214,8
	А
	380
	N
	54
	4E
	1000
	FFD
	90
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	110
	1
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	FFD
	110
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	110
	2
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	FFD
	110
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	110
	3
	215
	236,5
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	FFD
	110
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	132
	1
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	FFD
	132
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	132
	2
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	FFD
	132
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	132
	3
	259
	284,9
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	FFD
	132
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	160
	1
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	2F
	500
	FFD
	160
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	160
	2
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	3F
	750
	FFD
	160
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	160
	3
	314
	345,4
	А
	380
	N
	54
	4F
	1000
	FFD
	160
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	220
	1
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	FFD
	220
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	220
	2
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	FFD
	220
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	220
	3
	427
	469,7
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FFD
	220
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54




	Способ пуска электродвигателя
	Мощность электродвигателя,
кВт
	Количество электродвигателей
	Ток электродвигателя,
А
	Перегрузка,
А
	С резервированием ввода
	Напряжение питания**
	Тип нейтрали
***
	Степень защиты (IPxx)
	Габарит
****
	Вес, не более,
кг
	Базовый № шифра по каталогу
серии СУ

	
	
	
	
	
	на вводе АВР*
	
	
	
	
	
	

	FFD
	250
	1
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	2G
	600
	FFD
	250
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	250
	2
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	3G
	900
	FFD
	250
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	250
	3
	481
	529,1
	А
	380
	N
	54
	4G
	1200
	FFD
	250
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	315
	1
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	315
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	315
	2
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	315
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	315
	3
	616
	677,6
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	315
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	400
	1
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	400
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	400
	2
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	400
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	400
	3
	759
	834,9
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	400
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	500
	1
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	500
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	500
	2
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	500
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	500
	3
	941
	1035,1
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	500
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	630
	1
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	2I
	1000
	FFD
	630
	-
	1
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	630
	2
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	3I
	1500
	FFD
	630
	-
	2
	-
	А
	380
	N
	-
	54

	FFD
	630
	3
	1188
	1306,8
	А
	380
	N
	54
	4I
	2000
	FFD
	630
	-
	3
	-
	А
	380
	N
	-
	54


Рис. 3 Плавный пуск
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Рис. 2 Пуск звезда-треугольник
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Рис. 1 Прямой пуск �
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Рис. 5 1хУПП+Nхсеть
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Рис. 4 Частотное регулирование
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Рис. 6 1хПЧ+Nхсеть
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Рис. 7 1хПЧ+NхУПП
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Рис. 8 NхУПП+Nхсеть
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Рис. 9 NxПЧ+Nхсеть
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Технические характеристики станции СУ-ПП


без резервирования ввода (D)





Приложение 1.1





Технические характеристики станции СУ-ПП


без резервирования ввода (D)





Приложение 1.1 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ПП


без резервирования ввода (D)





Приложение 1.1 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ПП


без резервирования ввода (D)





Приложение 1.1 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ПП


с резервированием ввода (D)





Приложение 1.2





Технические характеристики станции СУ-ПП


с резервированием ввода (D)





Приложение 1.2 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ПП


с резервированием ввода (D)





Приложение 1.2 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ПП


с резервированием ввода (D)





Приложение 1.2 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


без резервирования ввода (YD)





Приложение 1.3





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


без резервирования ввода (YD)





Приложение 1.3 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


без резервирования ввода (YD)





Приложение 1.3 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


без резервирования ввода (YD)





Приложение 1.3 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


с резервированием ввода (YD)





Приложение 1.4





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


с резервированием ввода (YD)





Приложение 1.4 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


с резервированием ввода (YD)





Приложение 1.4 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЗТ


с резервированием ввода (YD)





Приложение 1.4 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (S)





Приложение 1.5





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (S)





Приложение 1.5 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (S)





Приложение 1.5 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (S)





Приложение 1.5 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (S)





Приложение 1.6





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (S)





Приложение 1.6 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (S)





Приложение 1.6 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (S)





Приложение 1.6 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (F)





Приложение 1.7





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (F)





Приложение 1.7 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (F)





Приложение 1.7 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (F)





Приложение 1.7 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (F)





Приложение 1.8





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (F)





Приложение 1.8 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (F)





Приложение 1.8 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (F)





Приложение 1.8 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.9





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.9 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.9 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.9 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.10





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.10 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.10 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (1хУПП+Nхсеть)





Приложение 1.10 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.11





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.11 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.11 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.11 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.12





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.12 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.12 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (1хПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.12 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


без резервирования ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.13





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


без резервирования ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.13 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


без резервирования ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.13 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


без резервирования ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.13 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


с резервированием ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.14





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


с резервированием ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.14 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


с резервированием ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.14 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП/УПП


с резервированием ввода (1хПЧ+NхУПП)





Приложение 1.14 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.15





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.15 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.15 (продолжение)








Технические характеристики станции СУ-УПП


без резервирования ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.15 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.16





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.16 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.16 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-УПП


с резервированием ввода (NхУПП+Nхсеть)





Приложение 1.16 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.17





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.17 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.17 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


без резервирования ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.17 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.18





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.18 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.18 (продолжение)





Технические характеристики станции СУ-ЧРП


с резервированием ввода (NxПЧ+Nхсеть)





Приложение 1.18 (продолжение)










